붙임 3.

※ 본 자료는 제안요청서 샘플자료로 업체가 사업신청서 작성시 참고자료로만 활용하시기 바라며, 향후 변동 될 수 있습니다.

○○○○○○○

제안요청서

2020. 00.

방위사업청

미래전력사업지원부 신속획득사업팀

목  차

Ⅰ. 일반사항	1

1.1 개 요	1

1.2 제안요청사항	3

Ⅱ. 입찰 및 계약방법	13

2.1 입찰방법	13

2.2 제안서 평가방법	14

2.3 낙찰자 선정 및 계약 체결	15

Ⅲ. 제안서 안내사항	16

3.1 제안서 제출안내	16

3.2 제안서 작성기준	16

3.3 기타사항	18

[붙임1]  납품물 목록

[붙임2]  신용평가 기준표

[붙임3]  제안서 표지 및 작성 목차

[붙임4]  서약서 및 청렴서약서 서식

[붙임5]  보안관련 서식

[붙임6]  상호참조표 서식

Ⅰ		일반사항

1.1		개 요

1.1.1 (목적) ○○○○○을 신속시범획득사업으로 도입하기 위한 제안요청서임

1.1.2 (사업명) ○○○○○

1.1.3 (주관기관) 방위사업청 미래사업지원부 신속획득사업팀

1.1.3.1 (전화) 02-2079-0000 / (팩스) 02-773-7587

1.1.3.2 (이메일) dapd@korea.kr

1.1.4 (사업내용) 적 활동 및 은거 지역에 대한 감시정찰 및 적 지휘 차량, 통신시설 및 병력 등 핵심표적에 대한 정밀 ○○이 가능한 ○○○○○을 신속시범획득사업으로 도입

1.1.5 (사업예산) ○○○○○원(부가세 포함)

1.1.5.1 ○○○○○ : 0,000,000,000원

1.1.5.2 시범운용 지원 : 000,000,000원(보험료 포함)

1.1.6 (계약방법) 일반경쟁(기술ㆍ가격 동시입찰)

1.1.7 (구매품목 및 수량) ○○○○○ 0set, 시범운용 지원 0식

* 세부납품내역은 『붙임1. 납품물 목록』 참조

1.1.8 (납품기한)

1.1.8.1 ○○○○○ : 계약체결일로부터 0개월 이내

1.1.8.2 시범운용지원 : 납품일로부터 6개월

1.1.9 (납품장소) 품목별 세부납지는 아래와 같음

군	납지	○○○○○	시범운용 지원
육군	A부대	0 SET	1식
	B부대	0 SET	1식

1.2		제안요청사항

1.2.1 개략 운용개념 및 체계 구성

1.2.1.1 개략 운용개념

1.2.1.1.1 적 활동 및 은거 지역에 대해 감시·정찰 수행 및 표적정보 획득

1.2.1.1.2 적 지휘 차량, 통신시설 및 병력 등 핵심표적에 대한 정밀타격

1.2.1.1.2.1 비행체 위치에서 표적을 향해 ○○○하여 타격

1.2.1.1.2.3 표적이 산의 후사면과 같은 지형을 이용한 엄폐시 LOS가 확보되는 고도로 ○○○하여 타격

1.2.1.1.2.4 이동하는 표적을 ○○○

1.2.1.2 체계 구성 (1세트 기준)

구분	구성품	수량	비고
주장비	• ○○○ - ○○○○ - 데이터링크(○○○) - 통신자료 암·복호화(KCMVP 적용) - 탐지장치 : EO/IR + LRF - ○○○ 폭발장치 - ○○○ 폭발장치
	• ○○○ - 휴대용 지상통제기 - 통신자료 암·복호화(KCMVP 적용)
	• ○○○ - ○○○ (장비 적재 및 산악지형 이동)
	• ○○○ - ○○○ 휴대가방 3EA - ○○○ 휴대가방 3EA - 예비 배터리 5EA (비행체용 3EA, 지상체용 2EA) - 배터리 충전기 3EA (비행체용 2EA, 지상체용 1EA) - 배터리 Checker 1EA • 수리부속 - 예비 ○○○ 12EA - ○○○ 교체용 공구 1식, 렌치세트 1식

1.2.2 제원 및 요구성능

※ 모든 요구성능에 대해 공인시험성적서, 실물 영상자료 등 성능 입증자료*를 제출

* 성능 입증자료는 변동될 수 있으므로 입찰공고시 확인 필요

1.2.2.1 주요제원

구 분	제 원
○○○	∙ 운용반경 : ○km 이상 * 전파가시선 확보시 ∙ 최대비행 속도 : ○km/h 이상 ∙ 종말타격 속도 : ○km/h 이상 ∙ 체공시간 : ○분 이상 * 항속 85km/h ∙ 운용온도 : -○℃∼○℃	∙ 최대고도 : ○m 이상 ∙ 최대이륙중량 : ○kg 이하 ∙ 내풍성 : ○m/s 이상 ∙ 이착륙 방식 : 수직 이착륙 ∙ GPS 항재밍 : ○dB JSR 이상
○○○	∙ EO/IR : (EO) ○급, 차량인지 ○km 이상 (IR) ○급, 차량인지 ○km 이상 ∙ LRF : 측정거리 ○km 이상 (거리측정 오차 ○m 이내)
○○○	∙ 폭발장치 무게 : ○kg 이상 (탄두 ○g 이상) ∙ CEP : ○m 이내 ∙ 전자식 안전장치
○○○	∙ ○○○의 상태정보 수신 및 전시(고도, 속도, 위치 자세) ∙ 탐지장치 영상 실시간 수신 및 전시 ∙ 지상표적 조준·추적(Lock-on)
○○○	∙ ○○○ : 사륜구동(4WD) SUV

1.2.2.2 요구성능 (비행체, 폭발장치, 탐지장치)

1.2.2.2.1  (필수-01) ○○○는 지상통제장비와 운용반경 ○km이상에서 무선통신으로 실시간 ○○○와 실시간 영상전송이 가능해야 한다.

1.2.2.2.2  (필수-02) 최대 ○km/h 이상(TAS)의 속력으로 비행이 가능해야 한다.

1.2.2.2.3 (필수-03) ○○○는 탐지장치 및 폭발장치를 탑재하고 ○분이상 비행이 가능해야 한다. (항속 85km/h 기준, 이착륙시간 포함)

1.2.2.2.4 (필수-04) ○○○(임무장비, 배터리 포함)는 ○℃~ ○℃에서 작동가능해야 한다.

1.2.2.2.5  (필수-05) 운용고도는 지표면 기준 최대 ○m 이상의 고도에서 운용 가능
해야 한다.

1.2.2.2.6 (필수-06) ○○○의 최대 이륙중량은 탐지장치, 폭발장치, 배터리
등 포함하여 ○kg 이하여야 한다.

1.2.2.2.7 (필수-07) ○○○는 정풍으로 순간풍속 ○m/s 이상의 내풍성을 지원해야 한다.

1.2.2.2.8  (필수-08) 이착륙을 위한 별도의 시설이나 장치(활주로, 발사대, 낙하산)없이 평지에서 수직이착륙이 가능해야 한다.

1.2.2.2.9 (필수-09) ○○○는 ○dB JSR 이상의 GPS 항재밍 능력을 보유하고 있어야 한다.

1.2.2.2.10 (필수-10) ○○○에서는 데이터링크 두절 등의 비상상황을 운용자에게 전달 및 통신재개를 위한 자체 이동하는 기능을 보유하여야 한다.

1.2.2.2.11  (필수-11) ○○○에서는 감시정찰 임무모드에서 데이터링크 두절 등의 비상상황 발생 시 비행체의 자동귀환 기능을 수행할 수 있어야 한다.

1.2.2.2.12 (필수-12) ○○○는 ○ 강우조건 하에서 정상작동이 가능해야 한다.

1.2.2.3.13 (필수-13) EO 카메라는 해상도 HD급 이상으로 ○km 이상 거리에서 소형차량(○이내) 인지를 할 수 있어야 한다.

1.2.2.3.14 (필수-14) IR 카메라는 해상도 SD급 이상으로 ○km 이상 거리에서 소형차량(○이내) 인지를 할 수 있어야 한다.

1.2.2.3.15 (필수-15) LRF는 ○km 이상에서 거리측정이 가능하고 거리측정 오차는 ○m 이내여야 한다.

1.2.2.2.16 (필수-16) ○○○는 고정된 표적에 대해 타격정확도가 CEP ○m이내여야 한다.

1.2.2.2.17 (필수-17) ○○○는 폭발장치 ○kg 이상(탄두 중량 ○g 이상)을 운용할 수 있어야 하고, 탄두는 고폭탄 등을 적용하여야 한다.

1.2.2.2.18 (필수-18) 지상표적에 대해 피격정도를 확인하기 위해 시범운용 간 소형차량(○이내)을 제공하여야 한다.

※ 운용부대 별로 1대 이상의 피격 대상 차량 제공

1.2.2.2.19 (필수-19) ○○○는 종말 타격 속도가 ○km/h 이상이어야 한다.

1.2.2.2.20 (필수-20) 이동하는 표적을 추종하여 타격할 수 있는 성능을 확인할 수 있는 시범운용 방안을 제시해야 한다.

1.2.2.2.21 (필수-21) ○○○는 백팩형 휴대가방에 적재할 수 있도록 접이식으로 분해 및 조립이 가능하여 한다.

1.2.2.3 요구성능 (지상통제장비)

1.2.2.3.1 (필수-22) 지상통제장비에서는 ○○○의 상태정보(고도, 속도, 위치, 자세)를 수신받아 전시할 수 있어야 한다.

1.2.2.3.2 (필수-23) 지상통제장비에서는 비행체 탐지장치 영상을 실시간으로 수신받아 전시할 수 있어야 한다.

1.2.2.3.3  (필수-24) 지상통제장비에서는 ○○○를 수동 및 자동경로 비행방식으로
운용할 수 있어야 한다.

1.2.2.3.4 (필수-25) 지상통제장비에서는 ○○○가 지상표적에 대해 조준·추적(Lock-on)할 수 있도록 통제 기능을 보유하여야 한다.

1.2.2.3.5  (선택-1) 지상통제장비에서는 ○○○를 스틱모드로 원격 조종할 수 있어야 한다.

1.2.2.3.6 (선택-2) ○○○에서는 탐지장치 제어(줌인/줌아웃, 짐벌 구동)를 할 수 있어야 한다.

1.2.2.3.7 (필수-26) ○○○에서는 ○○○ 폭발장치의 전자식안전장치
해제명령(타격명령)을 전송할 수 있어야 한다.

1.2.2.3.8 (선택-3) ○○○에서는 폭발장치 전자식안전장치 활성화 신호를 위한 사용자 인터페이스를 보유하여야 한다.

1.2.2.3.9 (필수-27) 지상통제장비에서는 비행 중에 임무계획을 변경할 수 있어야 한다.

1.2.2.3.10 (선택-4) 지상통제장비에서는 ○○○의 위치를 지도상에 표시하는 기능을
보유하여야 한다.

1.2.2.3.11 (선택-5) 지상통제장비는 송수신기(안테나) 일체형으로 제작되어 1인이
휴대하여 사용할 수 있어야 한다.

1.2.2.4 요구성능 (운반차량 및 휴대가방)

1.2.2.4.1 (필수-28) ○○○은 ○○○로 장비 1세트를 적재
하고 3명이상 동시 ○○○이 가능하여야 한다.

1.2.2.4.2 (필수-29) ○○○ 휴대가방은 백팩형으로 맬 수 있어야 하며, ○○○(탐지장치 포함, 폭발장치 및 배터리 제외)를 포함하여 중량이 ○kg이하여야 한다.

1.2.2.4.3 (필수-30) 지상체 휴대가방은 백팩형으로 맬 수 있어야 하며, 지상통제장비, 폭발장치, 배터리, 공구류를 포함하여 중량이 ○kg이하여야 한다.

1.2.2.4.4 (선택-6) 폭발장치는 별도의 폭발장치 휴대가방에 적재 후, 지상체 휴대가방에 적재할 수 있어야 한다.

1.2.2.4.5 (필수-31) 휴대가방은 적재품을 보호하도록 충격 완충소재가 적용되어야 한다.

1.2.3 납품전 검사 및 품질보증 방법

※ 제안업체는 계약특수조건 제20조(감독 및 검사), 제34조(보증) 및 제53조(사후관리)에 따라 검사 및 품질보증 관련 업무를 수행해야 한다.

1.2.3.1 제안업체는 수요군(시범운용부대)과 협의하여 품질보증계획(검사절차, 검사시기, 검사방법, 검사내용, 정비지원 등)을 납품 1개월 전까지 제출해야 한다.

1.2.3.2 제안업체는 검사 시까지 나타난 결함 및 보완 요구사항에 대해 납품 전까지 계약 업체 책임으로 조치를 완료해야 하며, 결함 및 보완 요구사항에 따른 추가 검사 등의 사유로 납품 지연 시 그 귀책사유는 제안업체에게 있다.

1.2.3.3 제안업체는 검사에 소요되는 제반비용을 부담해야 한다.

1.2.3.4 제안업체는 품질경영시스템(ISO 9001 또는 AS 9100) 인증서류를 납품 시까지 제출해야 한다.

1.2.3.5 제안업체는 품질보증에 필요한 자체 또는 공인기관 발급의 증빙자료(제품보증서, 최종제품 검사 및 시험성적서)를 납품 시까지 수요군(시범운용부대)에 제출해야 한다.

1.2.3.6 품질보증기간은 시범운용 사업특성을 고려, 장비(○○○○○) 시범운용 종료 후 1년으로 하며, 제안업체는 소요되는 정비지원 등을 제공해야 한다.

1.2.3.7 제안업체는 시범운용 기간 동안 고장발생시 수요군으로부터 통보를 받은 때로부터 5일 이내에 긴급 보수정비를 실시해야 한다.

* 단, 휴무일인 경우 익일 근무일 통보시간으로 한다.

1.2.3.8 제안업체는 보수정비 실시 후 5일 이내에 고장 분석결과 및 후속조치계획이 포함된 장애보고서를 작성하여 수요군에 제출해야 한다.

1.2.4 시범운용 지원사항

1.2.4.1 (필수-32) 제안업체는 아래사항을 포함한 시범운용지원계획(소요예산 포함)을 제출하여야 한다.

1.2.4.1.1 제안업체는 수요군의 시범운용계획(장비납품 후 6개월)에 따라 시범운용 시에 참여(시범운용부대별 30일, 인원 2명 이상)하여 기술지원을 해야 한다.

1.2.4.1.2 제안업체는 시범운용기간 동안 예상되는 장비고장에 대비하여 수리부속 및 예비부품(품목과 수량 명시)을 제공해야 하며, 장비를 운용하고 유지하는데 필요한 지원장비를 제공해야한다.

1.2.4.1.3 제안업체는 시범운용 중 사고발생시 참여 인원 및 민간의 피해보상을 목적으로 하는 보험(대인, 대물) 가입계획을 제시해야하며, 보상범위는 대인 및 대물 각 5억원 이상으로 한다. 다만, 보험가입이 제한되는 경우 제한 사유를 제출해야 한다.

* 제안시 견적서 제출, 납품시 보험증서 제출

1.2.4.1.4 제안업체는 시범운용시 사고예방을 위해 안전시설물 설치 및 안전관리계획을 제시하고, 관련 업무를 수행해야 한다.

1.2.4.1.5 제안업체는 교육인원, 장소, 기간(최소 10일 이상) 등을 포함한 운용자 교육계획을 수요군에 제출하여야 한다.

1.2.4.1.6 제안업체는 시범운용이 가능하도록 사용자 매뉴얼, 장비유지 관리를 위한 기술 자료 제공 및 교육을 지원해야 한다.

1.2.4.1.7 제안업체는 비상상황 발생시(장비 고장, 통신 및 GPS 불능 등) 응급조치 절차를 제시해야 한다.

1.2.4.1.8 제안업체는 정비지원 계획을 제시해야 하며, 제안업체는 매 시범운용 전·후에 장비고장 유무 확인 및 월 1회 이상 예방정비를 실시해야 한다.

1.2.4.2 제안업체는 시범운용 지원 결과보고서를 시범운용 종료 후 10일 이내에 수요군에 제출하여야 한다.

1.2.5 기타 일반사항

1.2.5.1 (필수-33) 제안업체는 아래 사항을 포함하여 추가적인 규제요소를 식별 및 극복방안을 제안해야 한다.

1.2.5.1.1 제안업체는 전자파 적합성평가 대상제품의 경우 관련 법령에 따라 적합성 평가(KC인증)을 받거나 적합성 평가 면제계획을 제출해야 한다.

1.2.5.1.2 제안업체는 주파수 사용승인 지원 계획*을 제시하여야 한다.

* 사용예정 주파수 대역 및 장비출력, 비면허 대역 사용 시 출력상향 승인 필요여부, 면허대역 확보를 위한 실험국 개설 등 주파수 확보 방안 등

1.2.5.1.3 제안업체는 암호모듈(KCMVP 인증)을 적용한 제품을 납품해야 하며, 암호키 주입기를 시범운용 기간 동안 지원 및 시범운용 종료 후 납품한다.

* 제안시 KCMVP 적용계획서 제출 필수

1.2.5.1.4 제안업체는 군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률 및 군용항공기 비행안전성 인증에 관한 업무규정* 등에 따라 감항인증 대상일 경우 감항인증 개략계획(적용 감항인증기준 및 감항인증 단계별 개략계획 포함)을 제안서에 포함하여 제시하여야 하고, 계약체결 후 비행안전성관련 기술자료 등이 포함된 신청 자료를 제출하여야 한다.

* 군용항공기 비행안전성 인증에 관한 업무규정 제3절(한시적으로 운용하는 군용항공기 감항인증 절차)

1.2.5.1.5 제안업체는 비행공역을 시범운용 군별로 확보하기 위한 지원방안을 제시 및 관련 업무를 수행해야 한다.

1.2.5.1.6 제안업체는 폭발물 제조 및 운반에 대해 관련 법령을 준수하여야 한다.

* 방위사업법 제53조(군용총포·도검·화약류 등의 제조 등에 관한 특례)

* 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

1.2.5.1.7 납품하는 장비는 법정의무 인증 취득을 전제로 하며, 첨단 기술적용으로 인한 규제적 장애요소가 발생할 가능성이 있는 경우 이를 극복하기 위한 방안(규제 샌드박스 신청, 관련 법령상 임시허가조치 등)을 제시해야 한다.

1.2.5.2 (필수-34) 제안업체는 입찰마감일 전까지 유효한 직접 생산 증빙서류(직접생산확인증명서 또는 경쟁입찰참가자격등록증)를 제출해야 한다.

* 직접생산확인증명서 : 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 에 따라 [세부품명번호 : 2513189901(○○)] 제조 등록된 증명서

* 경쟁입찰참가자격등록증 : 『국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록 규정』에 따라 [세부품명번호 : 2513189901(○○)] 제조 등록된 증명서

※ 직접생산 증빙서류가 협력업체 생산품목인 경우에는 협력업체와 체결한 협약서 등 관련 증빙자료를 같이 제출하는 경우에 인정

1.2.5.3 (필수-35) 제안업체는 제안 제품의 WBS(Level 1~4)를 국산화 및 협력업체 현황을 제출하여야 하며, 국산화 필요 부품 또는 기술은 국내에서 생산되거나 보유하여야 한다.

가. WBS Level 1 : ○ ○ ○ ○ ○

나. WBS Level 2~4 : 품목명(자작/구매 여부), 업체 명, 원산지 국가명 및 가격 명시

* 자작 : 자체제작, 구매 : 국내구매 또는 국외구매

다. 국산화 필요 부품(또는 기술) : ○ ○ ○ ○, ○ ○ ○ ○

1.2.5.4 (필수-36) 제안업체는 B-이상의 신용평가등급확인서*를 제출해야 한다.(붙임2 참조)

* ⌜신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률⌟ 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰등록 마감일 이전에 평가한 것을 기준으로 유효기간 내에 있는 가장 최근의 회사채, 기업어음 또는 기업신용평가 자료

1.2.5.5 제안업체는 업무진행 및 확인 등을 위하여 관련기관(방위사업청, 수요군 등)이 필요한 자료를 요구할 경우 제출해야 한다.

1.2.5.6 제안업체는 계약체결 후에 계약성능이 변경되는 사항에 대해 계약특수조건 제38조(계약의 변경)에 따라 계약내용을 변경한 후에 수행해야 한다.

1.2.5.7 기타 요구조건의 내용 중 해석 상 이견이 있을 때에는 주관기관의 해석에 따르며 명시되지 않은 사항은 관계 법령을 준용한다.

Ⅱ		입찰 및 계약방법

2.1		입찰방법

2.1.1 입찰 방법: 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조에 규정된 기술과 가격 동시입찰

2.1.2 입찰참가 자격

2.1.2.1 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 및 같은 법 시행령 제76조의 규정에 의한 입찰참가자격제한 기간 중에 있지 아니한 자

2.1.2.2 「방위사업법」제59조, 같은 법 시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제58조에 따른 입찰참가자격제한 기간 중에 있지 아니한 자

2.1.2.3 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조의5제1항 및 같은 법 시행령 제12조제3항에 의거 조세포탈을 한 경우, 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 경과한 자

2.1.2.4 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 같은 법 시행규칙 제15조에 따른 일반경쟁 입찰 참가자격을 구비한 자

2.2		제안서 평가방법

2.2.1 제안 업체는 본 제안요청서의 모든 평가항목 대하여 모든 자료를 제시한다.

2.2.2 별도로 명기한 내용이 없을 경우 하위항목은 상위항목의 조건을 따른다.

2.2.3 제안서 평가는 방위사업청에서 지명한 각 관련기관의 전문가로 구성된 제안서 평가팀에서 수행한다.

2.2.3.1 제안서 평가팀의 위원은 위원장을 포함한 7인 이상으로 구성한다.

2.2.3.2 제안서 평가팀의 평가위원은 공개하지 않는다.

2.2.4  제안서 평가의 모든 평가항목은‘충족’과‘미충족’으로 구분하여 평가한다.

2.2.4.1 요구성능의 제안 내용은 성능입증 자료*를 제출한다.

* 공인시험성적서 등

2.2.4.2 성능입증 자료와 개조□개량 계획서의 미제출, 불일치 시 해당 평가항목은 미충족으로 간주하여 평가한다.

2.2.5 제안서 접수 후 수정 및 보완은 원칙적으로 불허하며, 제안서 내용 미비에 대한 책임은 제안업체에 있다. 다만, 제안서상으로는 ‘충족’되나 추가적인 사실관계의 확인이 필요한 경우 내용 확인을 위해 제안서평가팀이 추가 자료를 요구하면, 제안업체는 지정된 시기까지 관련 자료를 제출해야 한다.

2.2.5.1 제안서평가팀의 추가 요구에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다. 또한, 제안서평가팀이 제시한 입증 기간 내에 입증자료를 제출하지 못할 경우 입증이 불가능한 것으로 판단한다.

2.2.6 제출된 제안서는 반환하지 않는다.

2.3		낙찰자 선정 및 계약 체결

2.3.1 제안서는 필수조건을 모두 충족하고, 선택조건 총 항목수에 대한 충족항목수의 비율이 00% 이상인 업체를 대상으로 가격입찰을 개찰 후 최저가를 제시한 업체를 낙찰자로 선정한다.

2.3.2 유효한 2인 이상 입찰의 경우 제안서 평가결과 적격자가 1인인 경우에도 가격입찰을 개찰한다.

2.3.3 가격입찰 개찰결과, 동일가격 입찰인 경우 낙찰자 결정은 기술평가결과 선택조건의 충족비율이 더 높은 업체를 낙찰자로 결정하되, 선택조건의 충족비율도 동일할 경우에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정한다.

2.3.4 가격입찰 개찰이 완료되면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」및 동법 시행령, 시행규칙에 의거한 계약의 일반조건, 특수조건 등에 따라 계약을 추진한다.

Ⅲ		제안 안내사항

3.1		제안서 제출안내

3.1.1 제출기간 및 장소: 입찰공고문 참고

3.1.2 제안관련 문의사항

3.1.2.1 (계약부문) 방위사업청 미래전력사업전력운영계약팀

3.1.2.2 (기술부문) 방위사업청 신속획득사업팀

3.1.3 제출서류(사본 제출시 첫페이지에‘사실과 상위없음’대표 날인한 확약서를 첨부)

3.1.3.1 제안서는 [붙임3] 목차에 따라 작성하고, 평가항목의 증빙자료는 별권으로 작성한다.

3.1.3.1.1 제안서 작성 시, 평가항목별 제안내용에 해당 제안내용을 입증하는 증빙자료의 페이지수(증빙자료 책자)를 함께 기재한다.

3.1.3.1.2 제안서와 증빙자료는 하드카피 10부(원본 1부, 사본 9부), CD 1부(원본 1부)를 제출한다.
* 인쇄물은 모두 컬러로 인쇄하여 제출

3.2		제안서 작성기준

3.2.1 일반사항

3.2.1.1 제안서를 작성하는데 소요되는 비용은 제안업체가 부담한다.

3.2.1.2 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 되며 주관기관의 보안 준수 요청 시 적극 협조해야 한다.

3.2.1.3 제안업체는 제안요청서에 명시된 요구내용을 성실히 따라야 하며, 만일 명시된 요구내용을 성실히 따르지 않을 경우에는 부적격으로 판정될 수 있다.

3.2.2 제안서 작성

3.2.2.1 입찰자는 입찰시 기술입찰서와 가격입찰서를 구분하여 입찰서를 작성한다.

3.2.2.2 제안서는 「붙임3」의 제안서 표지 양식을 활용하여 제작하고, 제안서 표지에 날인해야 한다.

3.2.2.3 전체 목차는 「붙임3」의 목차를 준수해야 하며, 요구된 내용을 반드시 포함시켜야 한다.

3.2.2.4 제안서는 한글 작성을 원칙으로 하되 필요 시 한문과 영문을 병기할 수 있으며, 사용된 영문 약어에 대하여는 약어표를 제공해야 한다.

3.2.2.5 제안서는 A4 종방향 작성을 원칙으로 하되 부득이한 경우 A4 횡방향 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있으며, 양면 인쇄하여 책자형(링제본 방식 불가)으로 제본하여 제출한다.

3.2.2.6 제안 자료는 제안서와 증빙자료로 구성되며, 각각 목차를 포함해야 한다.

3.2.2.7 목차에 따라 페이지 하단 중앙에 쪽번호를 기입한다.

3.2.2.8 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현해야 하며 “~ 를 제공 할 수도 있다.”, “ ~ 이 가능하다.”, “~ 을 고려하고 있다.” 등과 같은 모호한 표현 등을 사용한 경우 제안서 평가 시 해당내용은 불가능한 것으로 간주한다.

3.2.3 유의 사항

3.2.3.1 제안서는 허위로 작성하지 않아야 하고, 계약 후에라도 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족하지 못할 경우에는 계약이 해지되며 손해 배상 등 민형사상 책임을 져야 한다.

3.2.3.2 제출된 제안내용은 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주되고, 제안서 제출 후에 수정 또는 보완은 원칙적으로 불가하며, 제안서 내용 미비에 대한 책임은 제안업체에게 있다.

3.2.3.3 제안업체가 담합하거나 타 제안업체의 경쟁참가를 방해했을 경우에, 국가계약법 시행령 제39조 제4항, 같은 법 시행규칙 제44조 제1항 제11호, 물품구매(제조)입찰유의서 제12조 제4호에 따라 입찰은 무효로 된다.

3.3		기타사항

3.3.1 제안업체는 주관기관으로부터 제공받은 제반 정보 및 자료 등은 본 계약의 목적 외에 사용하여서는 안 되며, 주관기관이 반환을 요구하였을 경우 즉시 이를 반환해야 한다.

붙임1		납품물 목록

□ ○ ○ ○

품목	단위	수량	구성품	단위	수량	비고
○ ○ ○	SET	6	○○○/임무장비(탐지장치,폭발장치)	EA	18	세트당 3
			지상통제장비(GCS)	EA	12	세트당 2
			운반차량	EA	6	세트당 1
			○○○ 휴대가방	EA	18	세트당 3
			○○○ 휴대가방	EA	18	세트당 3
			예비배터리(비행체)	EA	18	세트당 3
			예비배터리(지상체)	EA	12	세트당 2
			배터리 충전기(○○○)	EA	12	세트당 2
			배터리 충전기(지상체)	EA	6	세트당 1
			배터리 Checker	EA	6	세트당 1
			예비프로펠러 (시계방향)	EA	36	세트당 6
			예비프로펠러 (시계반대방향)	EA	36	세트당 6
			프로펠러 교체용 공구	식	6	세트당 1
			렌치세트	식	6	세트당 1

□ 시범운용

구 분	단위	수량	비고
운용자 교육	식	2	부대별 1식(10일 이상)
기술 지원	식	2	부대별 1식(30회 이상, 인원 2명 이상)
예방 정비	식	2	부대별 1식(시범운용 전후, 월 1회 이상)
사용자 매뉴얼	식	2	부대별 1식(책자 4권, CD 1매)
정비 매뉴얼	식	2	부대별 1식(책자 2권, CD 1매)
KCMVP 암호키 주입기	식	2	부대별 1식
시범운용지원 결과보고서	식	2	부대별 1식(책자 1권, CD 1매)

붙임2		신용평가 기준표

회사채	기업어음	기업신용평가	제안서평가 (충족여부)
A- 이상	A2- 이상	회사채에 대한 신용평가등급 A- 이상에 준하는 등급	충족
BBB+	A3+	회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급
BBB0	A30	회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급
BBB-	A3-	회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급
BB+, BB0	B+	회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급
BB-	B0	회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급
B+, B0, B-	B-	회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급
CCC+ 이하	C 이하	회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급 이하	미충족

【주】

1. 신용평가등급은 ⌜신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률⌟ 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰등록 마감일 이전에 평가한 것을 기준으로 유효기간 내에 있는 가장 최근의 회사채, 기업어음 또는 기업신용평가 자료로 평가한다.

2. 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰등록 마감일 전일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 합병 또는 분할한 업체에 대하여는 합병 또는 분할 후 새로운 신용평가등급으로 심사해야 하며, 합병인 경우 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병 대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

붙임3		제안서 표지 및 작성 목차

제 안 서  표 지

1. 앞 면

① 사본번호 기재(3X3cm)

- 원본 : 1

- 사본 : 2∼제출수량

② 원본대조필(7X3cm)
(흑백 글씨 및 표시)

③ 비표 표시란 :
방위사업청에서 접수 후
표시(3X3 cm)

④ 적색원(지름 2cm)에
원본 및 사본 표시
- 원본 : “원”

- 사본 : “사”

⑤ 제안서 제목

⑥ 제안서 제출일자

①

00

② 원본대조필

③

□

④

⑤

○ ○ ○

⑦ 2020. 0. OO

방위사업청 신속획득사업팀 귀중

2. 측 면 : 다음의 사항 포함

① 원본/사본번호 ⑤ 제안서 제목, ⑥ 제안서 제출일자

- 목    차 -

Ⅰ. 일반현황

1. 업체 소개

2. 상호참조표

Ⅱ. 제안요청 내용

1. 제품 개요

1.1. 운용 개념

1.2. 체계 구성

2. 장비 사양

2.1. 제원

2.2. 성능

2.2.1. (필수-01)

3. 시범운용 지원

3.1. 시범운용지원 일반사항

3.1.1. 시범운용 지원계획(일정, 인원, 예산 등)

3.1.2. 시범운용 기간 중 장비고장 대비

3.2. 사고 대비 보험가입 계획

3.2.1. 보험가입계획

3.2.2. 비상상황 발생 시 응급조치 절차

3.3. 안전관리 계획

3.4. 운용자 교육계획

3.5. 정비지원 계획

4. 규제요소 식별 및 극복방안

4.1. 전자파 적합성

4.2. 주파수 사용승인 지원계획

4.3. 암호모듈 적용계획

4.4. 감항인증 개략계획

4.5. 공역확보 지원계획

4.6. 폭발물 제조 및 운반 계획

4.7. 기타 규제사항 및 극복방안

5. 직접생산확인증명 / 경쟁입찰참가자격등록증 등

6. WBS(LEVEL 1~4) 현황 (국산화, 협력업체현황 포함)

7. 업체 신용평가등급확인서

붙임4		서약서 및 청렴서약서 서식

서 약 서
우리 회사(입찰참가 업체명)는 ○ ○ ○ 사업에 참여하기 위해 제안서를 제출함에 있어 제출된 모든 자료는 사실 및 신뢰성 있는 분석에 기초하여 작성되었음을 서약하며, 업체간 상호 비난 또는 담합행위 등 불공정 거래행위를 하지 않을 것과 방위사업청 기술능력평가 결과에 대하여 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.
20 년 월 일
서약자 :	회사(업체코드: ) 대표 또는 임원	(서명 또는 인)
방위사업청장 귀하

청 렴 서 약 서
우리 회사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약이행서약 취지에 적극적으로 호응하여 년 월 일 방위사업청에서 시행하는 입찰 및 계약에 참여함에 있어 다음 사항을 서약합니다. 1. 입찰가격의 사전공개 및 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정ㆍ결의 또는 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 아니한다. 2. 입찰, 계약체결 및 계약이행과정에서 관계 공무원에게 직ㆍ간접적으로 금품이나 향응 등의 뇌물을 제공하기로 약속하거나 제공하지 아니한다. 3. 위 제1호 및 제2호를 위반한 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약 취소ㆍ해제ㆍ해지, 또는 입찰참가자격의 제한 등 「방위사업법」에서 규정한 조치를 받더라도 이를 감수하고 방위사업청장을 상대로 손해배상을 청구하거나 민ㆍ형사상의 이의를 제기하지 아니한다. 4. 회사 임직원이 관계 공무원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하고, 내부 비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익을 받지 않도록 한다. 5. 방위사업과 관련한 하도급계약의 체결 및 이행에 있어 원 도급자로서의 우월한 지위를 이용하여 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니한다. 6. 방위사업과 관련한 특정정보의 제공을 관계공무원에게 요구하거나 제공받지 않도록 하며, 계약이행과정에서 지득한 연구성과물 등 특정정보를 임의로 제3자에게 제공 또는 누설하지 아니한다. 7. 우리 회사가 낙찰자로 결정될 경우 위의 서약내용을 그대로 계약특수조건에 명시하고 이행한다.
20 년 월 일
서약자 :	회사(업체코드: ) 대표 또는 임원	(서명 또는 인)
방위사업청장 귀하

붙임5		보안관련 서식

보 안 유 지 각 서
우리회사는 ○ ○ ○ 사업에 관한 건을 취급함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다. 1. 제안요청서를 포함하여 취급하는 모든 군사자료가 국가안정보장에 관계될 수 있는 중요한 사항임을 명심하여 시간과 장소에 구애됨이 없이 제반 보안규정을 준수하여 군사자료를 보호하겠다. 2. 취급하는 업무 이외의 군사비밀을 알려고 하거나 부당한 방법으로 탐지, 수집하지 않겠다. 3. 군사비밀의 누설은 적을 이롭게 하는 것임을 자각하여 취급 또는 인지한 군사비밀을 절대 누설하지 않겠다. 4. 군사비밀을 탐지, 수집 또는 누설행위가 반군 및 반국가적 행위임을 자인하고 제 법규에 의거 처벌을 감수할 것을 서약합니다. 가. 군사기밀보호법 나. 국가보안법 제4조(목적 수행) 다. 형법 제127조(공무상 비밀 누설) 라. 군형법 제80조(군사기밀 누설)
20 년 월 일
서약자 :	회사(업체코드: ) 대표 또는 임원	(서명 또는 인)
방위사업청장 귀하

붙임6		상호 참조표 서식

제안요청서와 제안서간 상호 참조표

(Cross Reference Index Table)

제안요구서 항목번호	제안서 페이지	증빙자료 페이지	충족여부	비 고
필수-01			O
필수-02			X
선택-01